**坪坝营景区酒店中心五栋院子窗帘工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物品 | 材质要求 | 窗户尺寸 | 数量 | 单位 | 投标时是否提供样品 |
| 宽（米） | 高（米） |
| 窗帘  | 需使用全遮光布料，窗帘需具有弹性恢复能力，坚固耐用，抗皱免烫，耐晒能力强，不缩水，不起球，不怕霉菌，不怕虫蛀。 | 3.95 | 2.95 | 39 | 幅 | 需提供布料样品、设计图样品（陈述颜色、搭配风格的设计理念） |
| 2.8 | 2.53 | 25 | 幅 |
| 2 | 2.2 | 15 | 幅 |
| 纱帘 | 麻纱面料 | 3.95 | 2.95 | 39 | 幅 | 需提供纱料样品、设计图样品（陈述颜色、搭配风格的设计理念） |

**注：以上清单包含生产及安装窗帘、纱帘的所有配件。**

**要求：**

1、各类型窗帘、纱帘及配件按国内一线品牌报价，并填写产地、品牌等必要信息。

2、所有产品（窗帘、纱帘、及周边配件）须为合格产品，符合国家质监、安监等有关部门颁布的各项文件、规章、标准的要求；如供应商提供的是非合格产品，采购方有权要求供应商无条件更换。

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

注：竞标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签字、盖单位公章的竞标无效。