**恩施坪坝营景区酒店老街客房及VIP餐厅家具订购项目（JD2020-07)**

**工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区域** | **名 称** | **规 格(mm)** | **款式图片** | **数量** | | **单位** | **单价￥** | | **金 额￥** | **材质要求Material** | **备注Remark** | |
| **餐厅家具** | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | |
| 1 | 一层全日餐厅 | **餐椅1** | 550\*500\*750 |  | **41** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 2 | 一层全日餐厅 | **餐桌** | 900\*900\*750 |  | **47** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴天然山纹橡木皮，开放漆饰面。 2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、拉丝香槟金不锈钢脚 |  | |
| 3 | 一层全日餐厅 | **餐椅2** | 常规 |  | **46** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 4 | 一层全日餐厅 | **三人沙发** | 2200\*850\*830 |  | **4** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 5 | 一层全日餐厅 | **卡座软包靠背+坐垫** | 14600\*700\*高 |  | **14.6** | | **米** |  | |  | 1、实木框架  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 1 | **二层西餐厅** | **卡座软包靠背+坐垫** | **2200\*700\*850** |  | **7** | | **件** |  | |  | **1、实木框架**  **3、高密度海绵扪优质布艺** |  | |
| 2 | **二层西餐厅** | **餐桌** | **900\*900\*750** |  | **27** | | **件** |  | |  | **1、E1级多层板基材面贴天然山纹橡木皮，开放漆饰面**  **。**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、拉丝香槟金不锈钢脚** |  | |
| 3 | **二层西餐厅** | **餐椅1** | **L600\*W570\*H850** |  | **72** | | **件** |  | |  | **1、进口白蜡木实木框架**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、高密度海绵扪优质布艺** |  | |
| 4 | **二层联通包房** | **餐桌** | **Ø2000\*750** |  | **2** | | **件** |  | |  | **1、实木底座**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、爵士白大理石台面。** |  | |
| 5 | **二层联通包房** | **餐椅2** | **常规** |  | **20** | | **件** |  | |  | **1、进口白蜡木实木框架**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、高密度海绵扪优质布艺** |  | |
| 6 | **二层中餐包间** | **餐桌** | **Ø3600\*750** |  | **1** | | **件** |  | |  | **1、实木底座**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、爵士白大理石台面。**  **3、拉丝香槟金不锈钢** | **电动餐桌** | |
| 7 | **二层中餐包间** | **餐椅3** | **L560\*W550\*H9 00** |  | **17** | | **件** |  | |  | **1、进口白蜡木实木框架**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、高密度海绵扪优质布艺** |  | |
| 8 | **二层中餐包间** | **沙发卡座** | **（ 2500+6150+2500**  **）\*900\*900** |  | **1** | | **组** |  | |  | **1、进口白蜡木实木框架**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、高密度海绵扪优质布艺** |  | |
| 9 | **二层中餐包间** | **茶几** | **Ø800\*400** |  | **2** | | **件** |  | |  | **1、E1级多层板基材面贴天然山纹橡木皮，开放漆饰面**  **。**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、爵士白大理石台面** |  | |
| 10 | **二层中餐包间茶室** | **茶台** | **1680\*500\*750** |  | **1** | | **件** |  | |  | **1、E1级多层板基材面贴天然山纹橡木皮，开放漆饰面**  **。**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、火山石台面** |  | |
| 11 | **二层中餐包间茶室** | **茶椅** | **常规** |  | **4** | | **件** |  | |  | **1、进口白蜡木实木框架**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、高密度海绵扪优质布艺** |  | |
| 12 | **二层户外露台** | **户外多人沙发** | **3000\*720\*800** |  | **2** | | **件** |  | |  | **1、进口白蜡木实木框架**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、高密度海绵扪优质布艺** |  | |
| 13 | **二层户外露台** | **户外多人沙发** | **3870\*720\*800** |  | **4** | | **件** |  | |  | **1、进口白蜡木实木框架**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、高密度海绵扪优质布艺** |  | |
| 14 | **二层户外露台** | **户外桌** | **900\*900\*750** |  | **16** | | **件** |  | |  | **1、深色户外实木**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、拉丝香槟金不锈钢** |  | |
| 15 | **二层户外露台** | **户外桌** | **1000\*1000\*750** |  | **6** | | **件** |  | |  | **1、深色户外实木**  **2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。**  **3、拉丝香槟金不锈钢** |  | |
| 16 | **二层户外露台** | **户外休闲椅** | **600\*600\*830** |  | **64** | | **件** |  | |  | **1、实木座板**  **2、采用户外防水海绵，户外防水布软包饰面。** |  | |
| **老街区域客房及大堂家具** | | | | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 1 | 标准双床房 | **1.2床** | 1200\*2000\*300 |  | **286** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴0.6MM天然山纹橡木饰面，进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺  4、安装定向轮 |  | |
| 2 | 标准单床房 | **1.5床** | 1500\*2000\*300 |  | **13** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴0.6MM天然山纹橡木饰面，进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺  4、安装定向轮 |  | |
| 3 | 大床房 | **1.8床** | 1800\*2000\*300 |  | **2** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴0.6MM天然山纹橡木饰面，进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺  4、安装定向轮 |  | |
| 4 | 所有房型 | **床头柜** | 500\*400\*550 |  | **265** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴0.6MM天然山纹橡木饰面，  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、使用托底道轨  5、定制不锈钢拉手 | 抽面扪皮硬包 | |
| 5 | 亲子房 | **床头柜**  **（长）** | 900\*400\*550 |  | **4** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴0.6MM天然山纹橡木饰面，  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、使用托底道轨 |  | |
| 6 | 所有房型 | **写字椅** | 常规 |  | **88** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 7 |  | **方凳** | 450\*350\*450 |  | **32** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 8 | 所有房型 | **休闲椅** | 常规 |  | **65** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 9 | 所有房型 | **茶几** | 常规 |  | **65** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺  4、大理石台面 |  | |
| 10 | 11号楼二层 | **大方几** | 900\*900\*500 |  | **1** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴0.6MM天然山纹橡木饰面，  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、使用托底道轨  4、进口白蜡木实木框架 |  | |
| 11 | 所有房型 | **贵妃沙发** | 1500\*900\*900 |  | **2** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 12 |  | **茶水柜** | **900\*500\*1300** | **C:\Users\Administrator\Desktop\新建文件夹\~PLT1Y$ETA6W]EQ{)P%OH]Q.png** | **38** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴0.6MM天然山纹橡木饰面，  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、使用托底道轨  4、大理石台面 |  | |
| **老街大堂吧** | | | | |  | |  |  | |  |  |  | |
| 1 | **FF1.1一**  **层大堂大堂吧** | **吧椅** | **L580\*W510\*H950** |  | **10** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 2 | **FF1.1一**  **层大堂大堂吧** | **多人沙发** | **L2700\*W1130\*H74 0** |  | **3** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 3 | **FF1.1一**  **层大堂大堂吧** | **边几** | **D500\*H600** |  | **3** | | **件** |  | |  | 陶瓷 |  | |
| 4 | **FF1.1一**  **层大堂大堂吧** | **单人沙发** | **L610\*660\*H680** |  | **6** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 5 | **FF1.1一**  **层大堂大堂吧** | **茶几** | **L1200\*W600\*H500** |  | **3** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴天然山纹橡木皮，开放漆饰面  。  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、拉丝香槟金不锈钢脚 |  | |
| 6 | **FF1.1一**  **层大堂大堂吧** | **圆桌** | **D800\*H650** |  | **7** | | **件** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴天然山纹橡木皮，开放漆饰面  。  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、灰色大理石底座 |  | |
| 7 | **FF1.1一**  **层大堂大堂吧** | **单人沙发** | **L750\*W700\*H670** |  | **20** | | **件** |  | |  | 1、进口白蜡木实木框架  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、高密度海绵扪优质布艺 |  | |
| 8 | **FF1.1一**  **层大堂大堂吧** | **装饰台** | **L1105\*W1105\*H85 0** |  | **1** | | **组** |  | |  | 1、E1级多层板基材面贴天然山纹橡木皮，开放漆饰面  。  2、大宝油漆，经五底三面油漆工艺处理。  3、拉丝香槟金不锈钢脚 | 石材边几甲供 | |
| **合计：** | | | | | **1312** | | **件** |  | |  |  |  | |

（1）材 料: 实木部分为进口白蜡木实木、含水率小于10%，所有木材必须经过干燥、杀虫、防裂、防腐等前期处理，产品受力部位不得有死结； 面板部分要求选用（国内排名前三名的品牌）多层夹板)；贴0.6MM 橡木木皮；台湾“大宝”环保油漆 ，油漆经五底三面漆专业喷涂、漆面光亮平整饱满、色泽必须一致、无气孔、无斑点、无裂痕、且能经受住100度热物熨烫，无烫痕；五金配件选用耐用优级（国内前三名品牌）五金件；布艺须全部配备耐用、阻燃面料，按出厂成本价每米100-120元选料；海绵为35-45度高回弹海绵、耐用性强。

（2）竞标单价按含运费、税费、家具安装费等(到达安放现场)到货价报价。

（3）如清单规格尺寸与图纸不符，以供货方派人现场测量后的图纸尺寸为准；部分参考图片反应的家具色调、款式等和整体效果图的颜色不搭配，以双方共同确认的深化图为准；本清单提供的数量如有出入，货款结算时以实际收货的数量办理款项的结算。

（4）包装说明:产品的包装费用由供货方负责,所有产品均按国际通行标准包装 。

（5）交货时间：签订供货合同时间后的 60 天和2019年 月 日孰短为交货时间；交货时间最晚不迟于2019年 月 日（不可抗力除外）。

（6）质保期限:所有产品免费保修期为2年,在保质期内如因产品质量问题(人为情况除外)所产生的维修费用由供货方负责；收费保修期3年，在收费保修期内，供货方按现行市场维修行情价格提供保修服务。

要求：

1、各类型产品及配件按国内一线品牌报价，并填写产地、品牌等必要信息。

2、所有产品（及周边配件）须为合格产品，符合国家质监、安监等有关部门颁布的各项文件、规章、标准的要求；如供应商提供的是非合格产品，订购方有权要求供应商无条件更换。

竞标人盖公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：

注：竞标人必须按以上格式加盖单位公章并签名，否则，无签字、盖单位公章的竞标无效。